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第一章  竞争性谈判邀请
四川信息职业技术学院“雪峰校区西门人车分流设施设备采购”项目，采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加谈判报价。
[bookmark: _Toc1956][bookmark: _Toc509559397]一、采购项目基本情况
1、采购项目名称：四川信息职业技术学院“雪峰校区西门人车分流设施设备采购”项目
2、采购人：四川信息职业技术学院
3、项目编号：SJXXHC20260806
[bookmark: _Toc509559398][bookmark: _Toc11676]二、资金情况
资金来源及金额：学校预算类资金49500元。
[bookmark: _Toc24023][bookmark: _Toc509559399]三、采购项目简介
[bookmark: _Toc509559400][bookmark: _Toc31724]为进一步规范校园出入管理，提升校园安全防控能力与通行效率，改善西门人车混行、秩序混乱、管控薄弱的现状，保障师生通行安全，拟实施校园西门人行与车行门禁系统升级改造项目，同时对西门及北门周边围墙监控与网络进行敷设。
四、供应商邀请方式
公告方式：本次邀请在四川信息职业技术学院（https://www.scitc.edu.cn/）主页通知公告栏发布。
[bookmark: _Toc509559401][bookmark: _Toc5582]五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc509559403][bookmark: _Toc18805]（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
六、采购项目清单及要求
见第四章。
7、 报名截止时间及方式
报名截止时间：2026年8月10日上午10:00（北京时间）
报名方式：将营业执照副本复印件及其他相关材料加盖公章发送至邮箱1225612160@qq.com（邮件名称格式为“项目名称+公司名称+联系人+联系方式”）
8、 [bookmark: _Toc509559406][bookmark: _Toc26007]递交响应文件截止时间和地点
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]    递交响应文件截止时间：2026年8月10日上午10:00（北京时间），逾期送达的或没有装订、封装的文件不予接收。
地点：四川信息职业技术学院（雪峰校区）综合楼1201办公室。
[bookmark: _Toc23507][bookmark: _Toc509559407]九、谈判时间和地点
谈判时间：2026年8月10日上午10:30（北京时间）。
地点：四川信息职业技术学院（雪峰校区）综合楼1201办公室。
十、商务要求
[bookmark: _Toc17080][bookmark: _Toc509559408]1、交货时间或完工时间：签订合同后10日内，完成采购物资的交付；如果中标供应商没有按照合同规定的时间完成交付，采购人有权单方面解除合同，并保留向中标供应商索赔的权利。
2、交货地点：四川信息职业技术学院（雪峰校区）西门。
3、交货要求：按照采购清单进行验收和交付。
4、发票要求：发票明细应与采购清单一致。
5、付款方式：验收合格后，采购人接到供应商票据凭证资料在30日内支付合同中标金额。
6、售后服务要求：质保期1年；在使用过程中，若出现质量问题，中标供应商在接到通知后2个工作日内完成维修，并承担所有费用。
十一、联系方式
采 购 人：四川信息职业技术学院
地    址：广元市利州区雪峰学府路265号
联 系 人：周老师
电    话：19198792928


[bookmark: _Toc28730][bookmark: _Toc31956]第二章  谈判须知
供应商须知附表
	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	确定邀请谈判的供应商方式
	本次采购采取在四川信息职业技术学院发布公告的方式邀请参加谈判的供应商。

	2
	采购预算
（实质性要求）
	采购预算：49500.00元
超过采购预算的报价无效。

	3
	最高限价
（实质性要求）
	最高限价：49500.00元
超过最高限价的报价无效。

	4
	联合体
	不允许联合体

	5
	评标方法
	最低评标价法

	6
	相应文件的要求
	响应文件一式三份（正本一份，副本两份）；相应文件A4纸打印并采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订，相应文件密封袋的最外层应清楚地标明相应文件、采购项目名称、供应商名称，并加盖供应商鲜章。

	7
	付款方式
	验收合格，开票一个月内付款

	8
	成交通知书领取
	采购结果公告在四川信息职业技术学院网上发布后，请成交供应商凭单位介绍信、身份证原件及复印件到四川信息职业技术学院领取成交通知书。




第三章  供应商资格证明材料
一、资格要求相关证明材料
（一）具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；
（二）具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函）；
（三）具备健全的财务会计制度的证明材料（可提供承诺函）；
（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）；
（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；
（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；
备注：上述材料提供加盖供应商鲜章的复印件。
[bookmark: _Toc31390]

第四章 采购项目服务内容及要求
1、 项目概况
    根据四川信息职业技术学院西门人车分流设施设备的需求，供货商按照四川信息职业技术学院的要求负责提供产品并按时按质交付使用。
2、 详细技术参数表    
	序号
	产品名称
	技术规格
	单位
	数量
	预算单价(元)
	预算总价(元)

	1
	人员通道左边机
	单机芯左边机
外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式
通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置
交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭
管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；
自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间
记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行
消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制
机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤
红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼保持锁止状态
人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数
 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分
灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求
语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等
使用环境：室内外
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：选配权限板后支持1万人员，1万卡，10万事件
认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码;权限板
红外对数：4对
产品尺寸：1208mm*303mm*1000mm
通道宽度：550mm
门翼间隙：51mm
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖、侧桶、带锁维护门、中间机不带锁维护门、带门翼开孔中间门：1.0mm±0.1mm；横梁、边机不带锁维护门、不带门翼开孔中间门：0.6mm±0.06mm
门翼材质：亚克力;厚度15mm
通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
整机功耗：单通道待机35W，运行55W，最大85W（不含明眸）
工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃
工作湿度：0%-95%（不凝聚成水滴）
产品重量：裸机约32Kg,带包装约41Kg 
	台
	1
	3780
	3780

	2
	人员通道中间机
	双机芯中间机
外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式
通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置
交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭
管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；
自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间
记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行
消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制
机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤
红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼保持锁止状态
人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数
 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分
灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求
语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等
使用环境：室内外
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：选配权限板后支持1万人员，1万卡，10万事件
认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码;权限板
红外对数：4对
产品尺寸：1208mm*303mm*1000mm
通道宽度：550mm
门翼间隙：51mm
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖、侧桶、带锁维护门、中间机不带锁维护门、带门翼开孔中间门：1.0mm±0.1mm；横梁、边机不带锁维护门、不带门翼开孔中间门：0.6mm±0.06mm
门翼材质：亚克力;厚度15mm
通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
整机功耗：单通道待机35W，运行55W，最大85W（不含明眸）
工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃
工作湿度：0%-95%（不凝聚成水滴）
产品重量：裸机约41Kg,带包装约50Kg 
	台
	3
	4010
	12030

	3
	人员通道右边机
	单机芯右边机
外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式
通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置
交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭
管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；
自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间
记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行
消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制
机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤
红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼保持锁止状态
人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数
 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分
灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求
语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等

使用环境：室内外
电机类型：无刷直流伺服电机
设备容量：选配权限板后支持1万人员，1万卡，10万事件
认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码;权限板
红外对数：4对
产品尺寸：1208mm*303mm*1000mm
通道宽度：550mm
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖、侧桶、带锁维护门、中间机不带锁维护门、带门翼开孔中间门：1.0mm±0.1mm；横梁、边机不带锁维护门、不带门翼开孔中间门：0.6mm±0.06mm
门翼间隙：51mm
门翼材质：亚克力;厚度15mm
通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz
整机功耗：单通道待机35W，运行55W，最大85W（不含明眸）
工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃
工作湿度：0%-95%（不凝聚成水滴）
产品重量：裸机约33Kg,带包装约42.5Kg 
	台
	1
	3780
	3780

	4
	按键式遥控器
	遥控接收器
支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式，模式切换时需打开接收设备后壳进行操作
与DS-K7R03-433遥控器配合使用
接收器含6根线 根据线色不同进行连接
进开门，出开门为点动信号，过完人后闸机自动关闭
本接收器含有对码按键；
接收器内置天线需要增加传输距离时请将天线移出机箱外
通信距离：≤10m 
通信频率： 433MHz   
工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 
工作湿度：10% ~ 90%
（在不凝结水滴状态下）
外观尺寸：75mm×54mm×28mm 
	台
	1
	98
	98

	5
	人脸识别机（带身份证模块）
	1.四核Cortex-A7高性能处理器，自带NPU算力为1.2TOP，内存≥1G，存储≥8G。
2.使用Linux操作系统。
3、采用≥200万像素、抗逆光、宽动态、活体双摄摄像头。
4.人脸识别：可配置人脸识别对比阀值70-100；以文字形式显示人脸识别结果，并能配置为显示名字、显示部门和名字、自定义显示；提供记录断网续传功能，设备在离线状态产生的记录能在与平台链接后重新上传。
5.心跳及门磁检测功能：提供心跳功能，配置指定时间间隔（不超过一分钟）向服务器发送心跳信息；同时当有用户识别时，通过通知信息将连接门锁的门磁状态（开关状态），发送到服务器端。
6.补光灯设置：可设置补光灯的亮度，配置补光灯模式为常开、常闭、指定时间段和智能补光，指定时间段精确到分钟。
7.支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，在线状态下实时上传比对记录。
8.支持≥5万张人脸库；≥99%的识别率；1：N人脸识别时间≤400ms；双目活体检测，有效防范照片、视频、模型等攻击行为。
9.显示屏：≥8英寸屏幕，分辨800*1280。
10.人脸识别距离：0.5-2m。
11.支持人脸、刷卡、扫码认证，设备为一体化设计结构。
12.可以通过http接口方式，更改、替换显示的logo图片。
13.可以通过设备自带WEB管理平台或设置上配置设备的显示风格，至少包括门禁应用、考勤应用、二类。
14.可以通过HTTP接口添加人员信息用于识别，支持使用特征值添加和照片添加。
15.设备具备人脸识别服务器功能，可以实现1：N的人脸查找，用户可通过设备的接口传入需要查找比对的照片，设备收到后与设备中的人脸库进行比对，返回相似度最高的10个人脸信息，包括人员ID和相似度。
16.具有≥1个韦根输入和输出、≥1个USB、≥1个门磁信号、≥1个报警输出接口、≥1个RJ485网络接口。
17.防水等级≥IP65。
18.使用环境：室内外环境；工作温度：-10～55℃。
19.供电：DC12V（±25%）。
▲20.开发接口程序，所有数据无缝对接至校方现有平台（提供承诺函原件并加盖供应商鲜章）                                                                                                     
	台
	8
	2460
	[bookmark: _GoBack]19680

	6
	24U机柜
	板材厚度1.2mm.高度1.2米，深度800mm，宽度600mm. 冷轧钢板，壁挂
	台
	1
	1860
	1860

	7
	网络及供电线路管网预埋
	原有门卫室预埋一根50PE管道至新建门卫室机柜内，水泥路面开槽长度15米，深度70.敷设一根24芯光纤（长度300米），RVV2*2.5电源线（100米）。六类网线1箱，
	项
	1
	3500
	3500

	8
	系统集成费用
	含：设备拆除及安装调试，辅材及电源插板、光纤收发器4对。光纤熔接48芯，24口光纤盒2个满配。跳纤SC-LC 8根。西门及周边围墙监控摄像头安装18台。
	项
	1
	4772
	4772

	合计(元)
　
	49500


注：带▲条参数为实质性响应参数不允许负偏离。
三、其它要求
1、交货日期：合同签订后要求10日内安装完毕并完成交付；
2、报价包含税费、运费、施工及安装调试费其他所有杂费等；
3、所有产品均需满足兼容性。
   4、所有产品质保一年
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四川信息职业技术学院
“雪峰校区西门人车分流设施设备采购”项目
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投标单位名称：
年    月    日



一、法定代表人授权书

四川信息职业技术学院：
本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（项目编号：XXX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人（签字或盖章）：XXX
职    务：XXX
被授权人签字：XXX
职    务：XXX
日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表人及授权代表身份证复印件并加盖公司鲜章。


二、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	



供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日




三、报价一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	报价合计
	人民币大写：                        （小写：           ）

	备注：


注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，是供应商相应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及人员工资、办公费用、调研费用、交通费用、通讯费用、人员食宿费用、设备投入、税费等完成本项目所涉及的一切费用。供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效相应处理。
2、以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。


供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日



四、承诺函

四川信息职业技术学院：
我公司作为本次谈判项目的供应商，根据谈判通知书要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。（实质性要求）
三、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。（实质性要求）
四、如果有规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。（实质性要求）
五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。（实质性要求）
六、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（实质性要求）
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX
授权代表签字：XXXX
供应商名称：XXXX（盖章）
日  期：XXX年XXX月XXX日

[bookmark: _Toc16298]五、无行贿犯罪记录承诺函

四川信息职业技术学院：
我公司作为本次采购项目的供应商，现作出如下承诺：
我公司（XXX）及现任法定代表人（XXX）在参加采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX
授权代表签字：XXXX
供应商名称：XXXX（盖章）
日  期：XXX年XXX月XXX日



六、诚信情况承诺函

四川信息职业技术学院：
本单位               （供应商名称）参加本次               项目（项目编号：               ）的采购活动，现根据相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：
我单位具有所规定的失信行为     次。（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）
我单位对以上填写信息的真实性负责，如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任和后果。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX
授权代表签字：XXXX
供应商名称：XXXX（盖章）
日  期：XXX年XXX月XXX日


七、商务应答表
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日


八、技术参数要求应答表
	序号
	设备名称
	技术规格和配置要求
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日


